	附：桐城市融媒体中心110拉线塔检测项目
	     
安徽省桐城市融媒体中心110米广播电视发射塔检测项目

	 
	 
	 

	项次
	检验检测项目
	备注

	1
	材料规格尺寸测量
	 

	2
	铁塔材料的材质
	无法测，需要取样

	3
	根开及塔段数量
	 

	4
	焊接质量
	 

	5
	镀锌层厚度
	 

	6
	镀锌层附着性
	 

	7
	镀锌层外观质量
	 

	8
	螺栓紧固件连接
	 

	9
	螺栓防松及丝扣外露
	 

	10
	拉线
	拉线塔

	11
	地锚
	 

	12
	铁塔高度
	 

	13
	垂直度
	 

	14
	法兰盘贴合率
	 

	15
	连接板贴合率
	 

	16
	基础
	 

	17
	基础混凝土强度
	隐蔽工程，无法测

	18
	过桥连接
	 

	19
	平台连接
	 

	20
	拉线质量
	 

	21
	接地电阻测试
	 

	22
	接地下引线检查
	 

	23
	天线挂载
	 

	24
	螺栓状况
	 

	25
	评估及建议
	 

	注
	①报价包含完成所有项目所需的一切费用，②签订安全合同。



